# 网络管理员考试试题

● IP地址块222.125.80.128/26包含了  （27）  个可用主机地址，这些可用地址中最小的地址是  （28）  ，最大地址是  （29）  。

（27）A．14    B．30   C．62   D．126

（28）A．222.125.80.128     B．222.125.80.129

　　　C．222.125.80.159     D．222.125.80.160

（29）A．222.125.80.128     B．222.125.80.190

　　　C．222.125.80.192     D．222.125.80. 254

试题解析：

　　/26表示网络中的可分配主机地址数是232-26-2=64-2=62个，可分配地址范围是　　　　　　　　　　　　　　222.125.80.129~222.125.80.190。

答案：（27）C，（28）B，（29）B

● 使用CIDR技术把4个网络202.17.0.0/21、202.17.16.0/20、 202.17.8.0/22 和202.17.34.0/23汇聚成一条路由信息，得到的目标地址是  （30）  。

（30）A．202.17.0.0/13     B．202.17.0.0/24

　　　C．202.17.0.0/18     D．202.17.8.0/20

试题解析：

　　网络1的地址范围是202.17.0.0~202.17.7.255；

　　网络2的地址范围是202.17.16.0~202.16.31.255；

　　网络3的地址范围是202.16.8.0~202.16.11.255；

　　网络4的地址范围是202.16.34.0~202.16.35.255；

　　要将这4个网络聚合到一起，需要将202.17.0.0/24~202.17.63.0/24这64个网络汇聚起来，即202.17.0.0/18

答案：（30）C

● IPV6地址为  （31）  位。

（31）A．128   B．64  C．48  D．32

答案：（31）A

● 按照域名系统的定义，域名[www.sales.microsoft.com](http://www.sales.microsoft.com/" \t "_blank)包含4个标识符，其中  （32）  是顶级域名，  （33）  是注册给组织或个人的二级域名。

（32）A．WWW   B．sales  C．microsoft  D．com

（33）A．WWW   B．sales  C．microsoft  D．com

答案：（32）D，（33）C

● 下面的FTP命令中，用于在远程计算机上创建目录的命令是  （34）  。

（34）A．pwd   B．dir  C．mkdir  D．mdelete

答案：（34）C

● IEEE 802.11标准定义的AD HOC网络是  （35）  。

（35）A．一种需要AP支持的无线局域网络

　　　B．一种不需要AP支持的点对点无线网络

　　　C．一种采用特殊协议的有线网络

　　　D．一种调整骨干数据网络

答案：（35）B

● IEEE 802.3规定的最小帧长是  （36）  字节。

（36）A．46   B．64  C．512  D．1500

答案：（36）B

● 下面关于快速以太网标准100BASE-TX的描述中，正确的是  （37）  。

（37）A．100BASE-TX采用3类UTP作为传输介质

　　　B．100BASE-TX采用单模光纤作为传输介质

　　　C．100BASE-TX采用多模光纤作为传输介质

　　　D．100BASE-TX采用5类UTP作为传输介质

答案：（37）D

● 以太网交换机的CONSOLE端口与PC机的  （38）  端口通过控制台电缆相连，默认的数据速率是  （39）  。

（38）A．COM  B．PPT  C．USB  D．1394

（39）A．480b/s  B．4800b/s C．9600b/s D．10Mb/s

答案：（36）A，（39）C

● 在交换机上实现VLAN，可以采用静态或动态的方法。下面关于静态VLAN的描述中，正确的是 （40）  。

（40）A．把交换机的各个端口固定地分配给VLAN

　　　B．可以根据MAC地址来建立静态VLAN

　　　C．可以根据网络层协议来建立静态VLAN

　　　D．可以根据IP广播域来建立静态VLAN

答案：（40）A

● HTML语言中，可使用  （41）  标签将脚本插入HTML文档。

（41）A．<language> B．<script>  C．<javascript>  D．<vbscript>

答案：（41）B

● 以下HTML代码中，创建指向邮箱地址的链接正确的是  （42）  。

（42）A．a href="email:test@test.com">test@test.com</a>

　　　B．<a href="emailto:test@test.com">test@test.com</a>

　　　C．<a href="mail:test@test.com">test@test.com</a>

　　　D．<a href="[mailto:test@test.com">test@test.com</a](mailto:test@test.com">test@test.com</a" \t "_blank)>

答案：（42）D

● 在HTML语言中，  （43）  可用来为图像定义一串预备的可替换的文本。

（43）A．alt  B．Replace  C．text  D．Title

答案：（43）A

● 下图是HTML文件submit.html在IE中的部分显示效果。



　　请完成下面submit.html中部分html代码。

　　<form action=/cgi-bin/post-query method=POST>

　　　您的姓名：

　　　<input type=text name=姓名><br>

　　　您的主页的网址：

　　　<input type=text name=网址 vlaue=http://><br>

　　　密码：

　　　<input type=  （44）   name=密码><br>

　　　<input type=submit value="发送" ><input type=  （45）   value="重设" >

　　</form>

（44）A．text  B．password  C．passwd  D．key

（45）A．send  B．reset   C．restart  D．replace

答案：（44）B，（45）B

● 在百度搜索引擎中输入内容为：网络管理员 -大纲，其作用是  （46）  。

（46）A．搜索包含“网络管理员 -大纲”的资料

　　　B．搜索既包含“网络管理员”,又包含“大纲”的资料

　　　C．搜索关于“网络管理员”，但不含“大纲”的资料

　　　D．搜索包含“网络管理员大纲”的资料

答案：（46）C

● Outlook Express作为邮件代理软件有诸多优点，下列说法中错误的是  （47）  。

（47）A．可以脱机处理邮件

　　　B．可以管理多个邮件账号

　　　C．可以使用通讯簿存储和检索电子邮件地址

　　　D．不能发送和接收安全邮件

答案：（47）D

● 常见的图像文件格式不包括  （48）  。

（48）A．BMP  B．MIDI   C．GIF  D．JPG

答案：（48）B

● 在[http://www.test.com/main/index.htm](http://www.test.com/main/index.htm" \t "_blank)中，index.htm是  （49）  。

（49）A．协议名  B．域名   C．主机名  D．页面文件

答案：（49）D

● POP3服务默认的TCP端口号是  （50）  。

（50）A．20  B．25   C．80  D．110

答案：（50）D